☀ Clair ☾ Sombre

# Borne de recharge V2C Trydan

## Configuration

Activer V2C Trydan
Réseau
Adresse IP du Trydan
Intensité de charge
Courant minimum
6 A
Courant maximum
32 A
TRYDAN
ÉTAT Arrêté
—
kW
Intensité
—
A
Énergie
—
kWh
Mode
—
Contrôle
Intensité cible 16 A

### Enregistrer la configuration ?

Les paramètres seront sauvegardés sur la carte SD et pris en compte immédiatement.

### Information