Configuration des paramètres MQTT

Configuration du protocole MQTT pour la communication IoT

État MQTT |
Adresse IP ou nom du broker |
Port du broker |
Device ID | valeur_ici
Username |
Password |
Keep-alive (secondes) |
QoS par défaut |
MQTT Discovery (automatique) |
Préfixe Discovery |
Préfixe personnalisé |
Lancer le Discovery manuellement |

#### État de la connexion

En attente...

Last CONNACK:

IP Broker:

Enregistrer
Activer les Topics à envoyer

Valeurs TIC (Téléinfo) |
Valeurs Pinces & mesure tension secteur |
Valeurs compteur impulsions |
Valeurs sondes (temp, Humidité...) |
Etats et pilotage des Relais du serveur extensions |
Variables virtuelles |
Valeurs des quatre entrées ADC |
Switch Virtuel (24 switch) |
Les deux Entrées tout ou rien du WES |
Variables Modbus |

#### Êtes-vous sûr de vouloir modifier ces paramètres ?

La modification des paramètres MQTT prendra effet immédiatement.

Si MQTT est activé, la connexion sera relancée avec les nouveaux paramètres.

#### Configuration MQTT enregistrée !

Les paramètres MQTT ont été enregistrés avec succès.

#### Discovery MQTT