t <form>
# time
c h j <html><id>SRV_date</id><value><![CDATA[%s %d %s %d]]></value></html>
c h h <html><id>SRV_time</id><value>%02d:%02d</value></html>
# PCAMP 1 à 4 + tension
c P A1 <html><id>IPC1_val</id><value>%.02f A</value></html>
c P A2 <html><id>IPC2_val</id><value>%.02f A</value></html>
c P A3 <html><id>IPC3_val</id><value>%.02f A</value></html>
c P A4 <html><id>IPC4_val</id><value>%.02f A</value></html>
c PPI  <array><var>IJPC</var><value>0,%d,%d,%d,%d</value></array>
c PPU1 <html><id>VAPC1_val</id><value>%s</value></html>
c PPU2 <html><id>VAPC2_val</id><value>%s</value></html>
c PPU3 <html><id>VAPC3_val</id><value>%s</value></html>
c PPU4 <html><id>VAPC4_val</id><value>%s</value></html>
c P W1 <html><id>WHPC1_val</id><value>%.03f kWh</value></html>
c P W2 <html><id>WHPC2_val</id><value>%.03f kWh</value></html>
c P W3 <html><id>WHPC3_val</id><value>%.03f kWh</value></html>
c P W4 <html><id>WHPC4_val</id><value>%.03f kWh</value></html>
c PIt1 <html><id>IJPC1_val</id><value>%.03f kWh</value></html>
c PIt2 <html><id>IJPC2_val</id><value>%.03f kWh</value></html>
c PIt3 <html><id>IJPC3_val</id><value>%.03f kWh</value></html>
c PIt4 <html><id>IJPC4_val</id><value>%.03f kWh</value></html>
c PVV <html><id>V_val</id><value>%d V</value></html>
t </form>
.
