☀ Clair ☾ Sombre

# Batterie de Stockage

## Configuration

Activer Marstek Venus E V3
Réseau
Adresse IP de la batterie
Port Modbus TCP
Mesure puissance batterie
MARSTEK
VENUS E
— —
Versions : —
Non détectée
—
%
0 % État de charge 100 %
Batterie
—
Réseau
—
W
Capacité Restante
—
Wh
Temp.
—
°C
Contrôle
Mode actuel : AUTO
6 plages horaires — puissance en W (+ charge, - décharge)

Plage | Début | Fin | Jours | W | ON
--- | --- | --- | --- | --- | ---

Le WES calcule et envoie la consigne de charge/décharge en continu via l'anti-injection.
Consigne fixe 0 W
← Décharge 0 Charge →

### Enregistrer la configuration ?

Les paramètres Marstek Venus E seront sauvegardés sur la carte SD et pris en compte immédiatement.

### Information