☀ Clair ☾ Sombre
☰

## Sortie SSR 1

Puissance routée
— W
0 %
☰

## Sortie SSR 2

Puissance routée
— W
0 %
☰
MARSTEK
BAT 1
Non connectée
—
% SOC
Réseau
—
W
Restant
—
Wh
État
—
Temp.
—
°C
—
☰
MARSTEK
BAT 2
Non connectée
—
% SOC
Réseau
—
W
Restant
—
Wh
État
—
Temp.
—
°C
—
☰

## Flux d'énergie en temps réel

☰

## Routage de l'énergie

En cas de surplus de production

Glisser pour réordonner

En cas de manque de production

Glisser pour réordonner

Paramètres borne VE (pilotage du surplus)
Tension de charge (V)
Raccordement
V2G (décharge réseau)