Interface M2M UDP

Pilotez les relais, switch... par des commandes en UDP.
Vous pouvez aussi avoir les valeurs des capteurs, pinces, compteurs par des commandes UDP.

Activez l' UDP |
Port UDP |

Echo des commandes en UDP et TCP |

Enregistrer
Interface M2M TCP

Pilotez les relais, switch... par des commandes en TCP.
Vous pouvez aussi avoir les valeurs des capteurs, pinces, compteurs par des commandes TCP.

Activez le TCP |
Port TCP |

#### Etes-vous sur de vouloir modifier ces paramètres ?