# Modbus Maître RTU / TCP

⚠ Modbus RTU désactivé — Le maître RTU (RS485) n'est pas activé dans la configuration Modbus. Les commandes RTU ne seront pas exécutées. Activez-le dans Configuration Modbus.
⚠ Modbus TCP désactivé — Des commandes TCP sont présentes mais Modbus TCP n'est pas activé. Elles ne seront pas exécutées. Activez-le dans Configuration Modbus.

## Liste des commandes

| Description | Adresses | Registre | Fonction | Destination | Modbus
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Aucune commande — ajoutez-en une ci-dessous

## Programmation de la commande

Paramètres
Description
Modbus
Adresse esclave
Registre
Fonction
Type Valeur
BIT Ordre
Destination & paramètres
Multiplicateur
Destination
Unité
Interval lecture
Silence ×10 mS

Transférer vers le serveur ?

Les commandes Modbus en cours seront écrasées.

🗑

Effacer cette commande ?

Cette action est irréversible.

⚠

Sélectionnez une ligne

Vous devez d'abord sélectionner une commande dans le tableau.

### ⟳ Sauvegarde en cours…