# Borne VE Programmation horaire

## Créneaux de recharge programmée

Définissez jusqu'à 8 créneaux. Pendant un créneau actif, la borne charge à l'intensité programmée (priorité sur l'anti-injection). Hors créneau : l'anti-injection pilote si elle est activée et qu'un véhicule est connecté, sinon la charge reste en commande manuelle libre. Un créneau peut passer minuit (ex. 22:00 → 06:00).

Actif | Jours | Début | Fin | Intensité
--- | --- | --- | --- | ---