☀ Clair ☾ Sombre

# Borne de recharge VE

## Configuration

Marque de la borne
Réseau
Adresse IP de la borne
Port Modbus TCP
Intensité de charge
Courant minimum
6 A
Courant maximum
32 A
Mode Exclusif (pilotage WES)
La borne charge à la consigne fixe envoyée par le WES, sans planning ni compteur externe. À activer pour piloter la charge depuis le WES.
VE
LIAISON MODBUS —
ERREUR BORNE —
VÉHICULE —
—
kW
Intensité
—
A
Énergie
—
kWh
Mode
—
Contrôle
⚡ Pilotage automatique actif (anti-injection)
Intensité régulée : — — commandes manuelles désactivées
Intensité cible 16 A
Firmware borne : —

### Enregistrer la configuration ?

Les paramètres seront sauvegardés sur la carte SD et pris en compte immédiatement.

### Information