☀ Clair ☾ Sombre

# Batteries de Stockage

Batterie 1 —
Batterie 2 —
MARSTEK
VENUS E — BAT 1
— —
FW : —
Non détectée
—
%
0 %État de charge 100 %
Batterie
—
Réseau
—
W
Restant
—
Wh
Temp.
—
°C
Contrôle
Mode actuel : —
Sélection : —
6 plages horaires — puissance en W (+ charge, - décharge) ou Auto CT

Plage | Début | Fin | Jours | Mode / W | ON
--- | --- | --- | --- | --- | ---

Le WES calcule et envoie la consigne de charge/décharge en continu.
Consigne fixe 0 W
← Décharge 0 Charge →
La batterie gère seule la charge/décharge via l'entrée CT.
Configuration Batterie 1
Activer Marstek Venus E V3
Adresse IP
Port Modbus TCP
MARSTEK
VENUS E — BAT 2
— —
FW : —
Non détectée
—
%
0 %État de charge 100 %
Batterie
—
Réseau
—
W
Restant
—
Wh
Temp.
—
°C
Contrôle
Mode actuel : —
Sélection : —
6 plages horaires — puissance en W (+ charge, - décharge) ou Auto CT

Plage | Début | Fin | Jours | Mode / W | ON
--- | --- | --- | --- | --- | ---

Le WES calcule et envoie la consigne de charge/décharge en continu.
Consigne fixe 0 W
← Décharge 0 Charge →
La batterie gère seule la charge/décharge via l'entrée CT.
Configuration Batterie 2
Activer Marstek Venus E V3
Adresse IP
Port Modbus TCP

### Enregistrer la configuration ?

Les paramètres seront sauvegardés sur la carte SD.

### Information