☀ Clair ☾ Sombre

# Extension 2 SSR / Config

## Extension Modbus 2 SSR

Statut détection Non détectée
Adresse Modbus
Adresse si différente de 20 (0x14)
dec

## Configuration des SSR et charges

SSR 1
Activer sortie 1
Mode sortie 1
Puissance maxi Charge 1
W
SSR 2
Activer sortie 2
Mode sortie 2
Puissance maxi Charge 2
W
Formes d'ondes
SSR 1 —
Sinusoïde 230V ref. Signal routé SSR
SSR 2 —
Sinusoïde 230V ref. Signal routé SSR

### Confirmer ?

Voulez-vous enregistrer les modifications des paramètres SSR ?