Accès ADMINISTRATEUR

Cette page vous permet de changer le mot de passe de la carte.
Longueur max des identifiants et mot de passe: 20 caractères !

Accès HTTP |
--- | ---
Accès par LOGIN |
Identifiant ADMIN |
Mot de passe ADMIN |
Confirmez le mot de passe |

Accès FTP |
--- | ---
Accès par LOGIN |
Identifiant FTP |
Mot de passe FTP |
Confirmez le mot de passe |

Enregistrer
Accès Utilisateur

Accès HTTP | Valeurs
--- | ---
Identifiant UTILISATEUR |
Mot de passe UTILISATEUR |
Confirmez le mot de passe |
PROGRAMMATION |
Réglage Heure/date |
Réglage Mails |
Réglage Sauvegarde par FTP |
Réglage GSM |
Contrôle Switch & Relais & Variables |
Modification Cout et Conso / Prod |
Configuration Graphiques |
Accés par compte invite (guest) |

#### Etes-vous sur de vouloir modifier ces paramètres ?

#### Vous pouvez autoriser l'accès au serveur en mode "invité" (guest)

####
Les utilisateurs auront accès au serveur en mode "consultation"
Ils pourront visualiser les consommations, coûts, graphiques.
Mais ils ne pourront pas modifier les paramètres, remettre à zéro, piloter les relais !
L'accès administrateur est le seul à avoir tous les droits.
L'accès invité se fait en entrant:
invite (sans accent), ou guest, SANS mot de passe !